◇ UPS 정기검사 항목

검사 항목	세부 검사내용	운전 중	정지 중	정전검사 가능 여부	사유(세부내용 기술)
				○:가능, △:검토必, X:어려움
1. 무정전전원장치	◦ 규격확인	○, X	○, X	O,△,X	세부 사유작성, 또는 진단보고서 등 대체자료가 있다면 자료 첨부
2. 이차전지 ◦ 일반규격 ◦ 본체	◦ 규격확인
	◦ 본체 외관검사
	◦ 특성시험
	- 충전 및 방전 전압
	- 충전 및 방전 전류
	- 과충전 시험
	- 과방전 시험
	- 온도특성시험
	- 비상정지기능시험
	◦ BMS 기능시험 (특성시험 이외의 시험)
	- 계측 기능시험
	- 보호 기능시험
	- 제어 기능시험
	- 비상 정지시험
3. 전력변환장치 ◦ 일반규격 ◦ 본체	◦ 외관검사
	◦ 절연저항 / 접지저항
	◦ 특성시험
	- 충전 및 방전 전압
	- 충전 및 방전 전류
	- 과충전 시험
	- 과방전 시험
	- 온도특성시험
	◦ PCS 기능시험
	- 계측 기능시험
	- 보호 기능시험
	- 제어 기능시험
4. 차단기	◦ 규격확인
	◦ 외관검사
	◦ 보호장치
	◦ 절연저항
5. 전선로(모선)	◦ 규격확인
	◦ 외관검사
	◦ 보호장치
	◦ 절연저항
	◦ 절연내력
6. 부대설비	◦ 설치환경
	- 설치장소
	- 이격거리
	◦ 운영환경
	- 공기조화시실 확인
	- 온․습도 등 확인
	- 환기설비 확인
7. 자동전원 공급시험	◦ 부하절체상태
	◦ 연동시험